# *ANNEXE II + III :* SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

**Intitulé du marché : Fourniture et livraison de d’équipements de protection balistique individuelle, au profit de l’Escadron de Gendarmerie de Tengrela**

**Référence de la publication :** Projet d’appui à la sécurisation et à la valorisation de l’exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le Nord de la Côte de Ivoire (SECORCI2)

**Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur**

**Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire**

**Colonne 5 réservée au comité d’évaluation**

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant :

* La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
* La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots « conforme » et « oui » sont à cet égard insuffisants)
* La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

| **1**  **Article numéro** | **2**  **Spécifications requises** | **3**  **Spécifications proposées** | **4**  **Notes, remarques,**  **Réf. de la documentation** | **5**  **Notes du comité d’évaluation** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 – Cinquante (50) gilets balistiques** | | | | |
| **1. GILET BALISTIQUE**  Quantité : 50 | * Porte-plaque monobloc modèle 60/5 niveau IIIA avec système et collier Molle, plaque avant, plaque arrière avec sangle de sauvetage (tailles SAPI) extensible avec panneaux latéraux sous-protection. * Protection abdominale. * Niveau IV céramique (contre les calibres de guerre 5.56 et 7.62) Couleur noir. * Livré avec housse de gilet de couleur noire, en nylon 1000 revêtement PVC D, et housse de transport pour plaques * Tailles à communiquer à la commande |  |  |  |
| **2 – Cent (100) plaques balistiques** | | | | |
| **2. PLAQUE BALISTIQUE**  Quantité : 100 | * Plaques autonomes de protection « stand alone » dos, balistique avant et arrière d’un niveau de protection minimum classe IV (conformes à la norme NIJ 0101.06) à insérées dans un gilet compatible. Anti AK47 KALASHNIKOV - anti balles perforantes (10" x12") * Dimensions : 25 x 30 x 2.65cm * Matière : feuilleté carbure de silice/oxyde d'alumine et polyéthylène balistique Poids d'une plaque : 2,7 kg. * Garantie 5 ans * Fournir certificats test balistiques |  |  |  |
| **3 – Cinquante (50) casques balistiques** | | | | |
| **3. CASQUE BALISTIQUE**  Quantité : 50 | * Matériau : Aramide (Twaron) * Couleur : Noir CBK), * Conforme à la norme NIJ IIIA 0106.01 et au protocole US D.O.D 9mm Trauma. * Poids : 1.50 kg - 1.7 kg * Nouveau système de rembourrage Cloudline * Système de rétention style Wendy avec boucles réglables en longueur disponibles * Système de doublure à boucle coulissante * Sangle en nylon Mil-Spec * Support modulaire Gen 3 pour lunettes de vision nocturne/NVD (Bungee Shroud Style) * Rails latéraux à fente pour le passage des câbles * Vis balistiques * Garantie 5 ans * Fournir certificats test balistiques * Tailles à communiquer à la commande |  |  |  |